Приложение 2 к документации об электронном аукционе **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**НА ОБУСТРОЙСТВО ДЕТСКОЙ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ В П. ЧЕРНОВСКОЕ СЛАНЦЕВСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

1. Предметом данной закупки является обустройство детской спортивной площадки в п. Черновское Сланцевского района Ленинградской области.

2. Задачи Подрядчика: - реализация данного вида работ с высоким качеством, в полном объеме и в календарный срок, в соответствии с техническим заданием, при соблюдении требований охраны труда и техники безопасности, защиты окружающей среды.

3. Объёмы работ, подлежащие выполнению: с видами и объемами работ указанными в ведомости работ (Приложение №1 к ТЗ).

4. Начальная (максимальная) цена контракта, включая НДС и затраты на транспортировку, страхование, уплату налогов и других обязательных платежей, и лимит финансирования на 2019 год составляет: 1 364 462,00 (Один миллион триста шестьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят два) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС 20 % - 227 410,33 руб.

5. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта в течении 60-ти дней.

6. Источник финансирования – областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет МО Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

7. Форма, сроки и порядок оплаты работ (в том числе авансирование):

1) оплата работ Подрядчикупроизводится без аванса;

2) форма оплаты – безналичный расчет;

3) сроки и порядок оплаты: оплата производится муниципальным заказчиком на основании предъявленных Подрядчиком и подписанных муниципальным заказчиком актов приёмки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и счёт-фактуры;

4) денежные средства перечисляются на расчетный счет Подрядчика в соответствии  с правилами казначейского исполнения.

8. Место, условия выполнения работ:

Ленинградская область, Сланцевский район, п. Черновское. Все работы должны выполнятся в дневное время с 8-00 ч. до 22-00 ч. с обязательным уведомлением заказчика о начале производства работ.

9. Требования к выполнению работ:

1) Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим техническим заданием, локальным сметным расчетом.

2) Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, а также требованиями СП, СНиП, ГОСТов, ПУЭ, Правил пожарной безопасности, с применением сертифицированных материалов, соответствующих ТУ и ГОСТ.

3) Выполнить все работы, предусмотренные в контракте и приложениях к нему и сдать объект Заказчику в состоянии, позволяющем осуществлять эксплуатацию объекта в соответствии с его назначением и установленными требованиями.

До начала производства строительно-монтажных работ:

- получить у Заказчика утвержденную документацию;

- представить на согласование Заказчику график производства работ;

- выполнить входной контроль качества материалов и изделий.

В ходе производства работ:

- вести исполнительную документацию;

- выполнять освидетельствование выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ;

4) Применять технику, машины и механизмы в соответствии с технологией производства работ.

5) Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта. Срок предоставления информации о ходе исполнения обязательств составляет 3 (три) рабочих дня с момента получения запроса Заказчика.

6) Назначить в день заключения контракта ответственное лицо для оперативного решения текущих вопросов по контракту и передать Заказчику информацию об ответственном лице письменно, лично либо заказным письмом с уведомлением о вручении, либо по адресу электронной почты Заказчика.

7) Обеспечивать проведение необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности, электробезопасности, а также надлежащее соблюдение законодательства об окружающей среде.

8) Не использовать в ходе выполнения работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

9) При производстве работ обеспечить надлежащее складирование материалов, конструкций, инвентаря в соответствии с требованиями нормативных документов.

10) Подрядчик, обнаруживший в ходе выполнения работ работы, не учтенные в сметной документации, и, в связи с необходимостью проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости, обязан сообщить об этом Заказчику в письменной форме.

11) Приступить к производству работ только после согласования с Заказчиком Графика производства работ;

При некачественном выполнении работ не может ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль за их выполнением.

12) Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) дней со дня окончания работ вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие ему машины, оборудование, материалы и другое имущество, а также очистить объект от ремонтного мусора и провести рекультивацию временно занимаемых земель в соответствии с проектом, предоставить акты сдачи-приемки рекультивированных земель по вводимым участкам. В случае невыполнения этих условий Заказчик отказывает в приемке результата выполненных работ.

13) Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

а) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

б) иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

14) На весь период выполнения работ Подрядчик обязан нести ответственность за сохранность строящегося сооружения или его частей, и обеспечивает его содержание. В случае нанесения ущерба сооружению в период строительства Подрядчик обязан произвести его восстановление за свой счет.

15) Подрядчик должен обустроить и содержать временные подъездные дороги, а также применять меры по обеспечению сохранности используемых им дорог, принадлежащих третьим лицам.

10. Требования к товарам (материалам), используемым при выполнении работ.

Ответственность за качество товаров (материалов), применяемых для выполнения работ, на предмет соответствия действующим стандартам возлагается на Подрядчика.

Товары (материалы), предоставляемые заказчику, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

11. Объёмы работ, подлежащие выполнению:

Приложение №1 к техническому заданию

Ведомость объемов работ

Обустройство детской спортивной площадки в пос.Черновское

| **№** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **К-во** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Раздел 1. Покрытие площадки** |  |  |
| **1** | Разработка грунта в траншеях экскаватором обратная лопата с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | м3 грунта | 300 |
| **2** | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 27 км | 1 т груза | 510 |
| **3** | Укладка геотекстиля | м2 покрытия | 800 |
|  | Нетканый геотекстиль ГЕОКОМ Д160, иглопробивной | м2 | 880 |
| **4** | Устройство основания под трубопроводы щебеночного | м3 основания | 18.2 |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм | м3 | 22.75 |
| **5** | Укладка труб дренажных диаметром 110 мм | м | 220 |
|  | Трубы дренажные полиэтиленовые (ПНД) гофрированные с геотекстилем диаметром 110 мм | м | 224.4 |
| **6** | Укладка труб дренажных диаметром 160 мм | м | 50 |
|  | Трубы дренажные полиэтиленовые (ПНД) гофрированные с геотекстилем диаметром 160 мм | м | 51 |
|  | Тройник для дренажных труб d160 | шт | 11 |
| **7** | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | М3 | 300 |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм | М3 | 378 |
| **8** | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | М3 | 80 |
|  | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм | М3 | 100.8 |
| **9** | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м в сухих грунтах | М3 сборных жб конструкций | 0,8 |
|  | Люк полимерно-композитный | шт. | 1 |
|  | **Раздел 2. Ограждение площадки** |  |  |
| **1** | Установка металлических оград без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м | м ограды | 120 |
|  | Секция заборная с полимерным покрытием 2030х2500 мм ячейка 55х200 мм зеленая | шт | 48 |
|  | Столб заборный прямоугольный 50х50 мм h3000 мм зеленый | шт | 49 |
|  | Крепление сетки/секции заборной к столбам 50х50 мм зеленый (3 шт.) | компл. | 49 |
| **2** | Устройство калиток с установкой столбов металлических | Шт. | 2 |
|  | Калитка 2030x1000 мм ячейка 55х200 мм зеленый | шт. | 2 |

12. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов выполненных работ:

Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения при выполнении работ возлагается на Подрядчика.

Организация выполнения работ должна осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, охране окружающей среды, безопасности дорожного движения.

14. Требования к гарантийным обязательствам:

Подрядчик *предоставляет* *гарантии* нормального функционирования результатов работы на 36 месяцев с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц.

Гарантия распространяется на весь объем выполненных работ. Гарантийный срок на применяемые материалы и оборудование – в соответствии с нормами, действующими в Российской Федерации.

Гарантии качества распространяются на все выполненные Подрядчиком работы, а также на материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ.

Подрядчик обязан устранить недостатки (дефекты) за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.