Приложение 2 к документации об электронном аукционе **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**НА ОБУСТРОЙСТВО КОНТЕЙНЕРНОЙ ПЛОЩАДКИ В Д. МОНАСТЫРЕК СЛАНЦЕВСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

1. Предметом данной закупки является обустройство контейнерной площадки в д.

Монастырек, Сланцевского района, Ленинградской области.

2. Задачи Подрядчика: - реализация данного вида работ с высоким качеством, в полном объеме и в календарный срок, в соответствии с техническим заданием, при соблюдении требований охраны труда и техники безопасности, защиты окружающей среды.

3. Объёмы работ, подлежащие выполнению: с видами и объемами работ указанными в ведомости работ (Приложение №1 к ТЗ).

4. Начальная (максимальная) цена контракта, включая НДС и затраты на транспортировку, страхование, уплату налогов и других обязательных платежей, и лимит финансирования на 2019 год составляет: 529 364 (Пятьсот двадцать девять тысяч триста шестьдесят четыре) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС 20 % - 88 227,33 руб.

5. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта в течении 60-ти дней.

6. Источник финансирования – областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет МО Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

7. Форма, сроки и порядок оплаты работ (в том числе авансирование):

1) оплата работ Подрядчикупроизводится без аванса;

2) форма оплаты – безналичный расчет;

3) сроки и порядок оплаты: оплата производится муниципальным заказчиком на основании предъявленных Подрядчиком и подписанных муниципальным заказчиком актов приёмки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и счёт-фактуры;

4) денежные средства перечисляются на расчетный счет Подрядчика в соответствии  с правилами казначейского исполнения.

8. Место, условия выполнения работ:

Ленинградская область, Сланцевский район, д. Монастырек. Все работы должны выполнятся в дневное время с 8-00 ч. до 22-00 ч. с обязательным уведомлением заказчика о начале производства работ.

9. Требования к выполнению работ:

1) Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим техническим заданием, локальным сметным расчетом.

2) Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, а также требованиями СП, СНиП, ГОСТов, ПУЭ, Правил пожарной безопасности, с применением сертифицированных материалов, соответствующих ТУ и ГОСТ, с соблюдением Правил благоустройства территории городского округа «Город Лесной» утвержденных постановлением № 1311 главы администрации городского округа «Город Лесной» от 19.09.2012г.

3) Выполнить все работы, предусмотренные в контракте и приложениях к нему и сдать объект Заказчику в состоянии, позволяющем осуществлять эксплуатацию объекта в соответствии с его назначением и установленными требованиями.

До начала производства строительно-монтажных работ:

- получить у Заказчика утвержденную документацию;

- представить на согласование Заказчику график производства работ;

- выполнить входной контроль качества материалов и изделий.

В ходе производства работ:

- вести исполнительную документацию;

- выполнять освидетельствование выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ;

4) Применять технику, машины и механизмы в соответствии с технологией производства работ.

5) Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта. Срок предоставления информации о ходе исполнения обязательств составляет 3 (три) рабочих дня с момента получения запроса Заказчика.

6) Назначить в день заключения контракта ответственное лицо для оперативного решения текущих вопросов по контракту и передать Заказчику информацию об ответственном лице письменно, лично либо заказным письмом с уведомлением о вручении, либо по адресу электронной почты Заказчика.

7) Обеспечивать проведение необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности, электробезопасности, а также надлежащее соблюдение законодательства об окружающей среде.

8) Не использовать в ходе выполнения работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

9) При производстве работ обеспечить надлежащее складирование материалов, конструкций, инвентаря в соответствии с требованиями нормативных документов.

10) Подрядчик, обнаруживший в ходе выполнения работ работы, не учтенные в сметной документации, и, в связи с необходимостью проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости, обязан сообщить об этом Заказчику в письменной форме.

11) Приступить к производству работ только после согласования с Заказчиком Графика производства работ;

При некачественном выполнении работ не может ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль за их выполнением.

12) Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) дней со дня окончания работ вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие ему машины, оборудование, материалы и другое имущество, а также очистить объект от ремонтного мусора и провести рекультивацию временно занимаемых земель в соответствии с проектом, предоставить акты сдачи-приемки рекультивированных земель по вводимым участкам. В случае невыполнения этих условий Заказчик отказывает в приемке результата выполненных работ.

13) Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

а) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

б) иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

14) На весь период выполнения работ Подрядчик обязан нести ответственность за сохранность строящегося сооружения или его частей, и обеспечивает его содержание. В случае нанесения ущерба сооружению в период строительства Подрядчик обязан произвести его восстановление за свой счет.

15) Подрядчик должен обустроить и содержать временные подъездные дороги, а также применять меры по обеспечению сохранности используемых им дорог, принадлежащих третьим лицам.

10. Требования к товарам (материалам), используемым при выполнении работ.

Ответственность за качество товаров (материалов), применяемых для выполнения работ, на предмет соответствия действующим стандартам возлагается на Подрядчика.

Товары (материалы), предоставляемые заказчику, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

11. Объёмы работ, подлежащие выполнению:

Приложение №1 к техническому заданию

**Ведомость работ**

по обустройству контейнерной площадки в д. Монастырек, Сланцевского района, Ленинградской области

| № п.п | Наименование работ | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см | 1 дерево | 2 |
| 2 | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород | 1 пень | 2 |
| 3 | Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м | шт. | 1 |
| 4 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м² | 1,988 |
| 5 | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: средние | 1 га | 0,01988 |
| 6 | При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-117-08 | 1 га | 0,01988 |
| 7 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза | 1 т груза | 39,8 |
| 8 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2 | 1000 куб. м. | 0,0352 |
| 9 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза | 1 т груза | 56,32 |
| 10 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | 1 куб. м. | 79,2 |
| 11 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 1 куб. м. | 15 |
| 12 | Устройство фундаментных плит бетонных плоских | 100 куб. м. | 0,0275 |
| 13 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 столбов | 0,05 |
| 14 | Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 0,09274 |
| 15 | Облицовка ворот стальным профилированным листом | 100 м² | 0,2662 |
| 16 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м² | 0,34 |
| 17 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м² окрашиваемой поверхности) | 0,34 |
| 18 | Очистка участка от мусора | 100 м² | 5,6 |
| 19 | Разбивка участка | 100 м² | 4,2 |
| 20 | Планировка участка: механизированным способом | 100 м² | 4,2 |
| 21 | Планировка участка: вручную | 100 м² | 4,2 |
| 22 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом | 100 м² | 4,2 |
| 23 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м² | 4,2 |

12. Требования к товарам, используемым при обустройстве контейнерной площадки в д. Монастырек, Сланцевского района, Ленинградской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | Наименование товаров | Требования к конкретным показателям |
| **1** | Известковый щебень, марка 600-800 | Известняковый щебень.  Марка по прочности щебня 600-800.  К = 1,3  фракция 20-40 мм – 15 м3  Марка щебня по морозостойкости 25 циклов.  АЭФФ естественных радионуклидов: НД 370 Бк/кг, |
| **2** | Трубы стальные прямоугольные | (ГОСТ 8645-86) размером: 40х20 мм, толщина стенки 3,5 мм (м) |
| **3** | Сталь угловая равнополочная, | марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм |
| **4** | Профнастил оцинкованный | C8-1150-0,7 |
| **5** | Плита железобетонная, дорожная (ПДН) | ГОСТ Р 56600-2015 |
| **6** | Грунтовка | Должна быть предназначена для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями.  ГОСТ 25129-82. |
| **7** | Эмаль | Должна быть предназначена для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений.  ГОСТ 6465-76.  Цвет согласовывается с заказчиком. |

13. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов выполненных работ:

Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения при выполнении работ возлагается на Подрядчика.

Организация выполнения работ должна осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, охране окружающей среды, безопасности дорожного движения.

14. Требования к гарантийным обязательствам:

Подрядчик *предоставляет* *гарантии* нормального функционирования результатов работы на 36 месяцев с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц.

Гарантия распространяется на весь объем выполненных работ. Гарантийный срок на применяемые материалы и оборудование – в соответствии с нормами, действующими в Российской Федерации.

Гарантии качества распространяются на все выполненные Подрядчиком работы, а также на материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ.

Подрядчик обязан устранить недостатки (дефекты) за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.