Приложение 2 к муниципальному контракту от \_\_\_\_ № \_\_\_\_

 «Утверждаю»

Глава администрации Черновское сельское поселение

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.

Дефектная ведомость

Ремонт участка дороги общего пользования местного значения в пос. Черновское, ул. Ленина от дома №25 + 265 м

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Местоположение** | **Существующее состояние** | **Наименование намеченных работ** | **Количество** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| пос. Черновскоеул. Ленина от дома №25 + 265 м | Существующее гравийно-щебеночное покрытие, протяженностью 265 м, шириной 3 м, площадью 795 м2, находится в неудовлетворительном состоянии: имеются большие выбоины, просадки, из-за чего затруднен проезд автотранспорта, создается аварийная обстановка, покрытие не отвечает требованиям ГОСТ. Канавы заилены. |  - Исправление профиля оснований щебеночных: без добавления нового материала *-* Локальная засыпка выбоин, провалов щебнем- *Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 40-70 мм*Устройство покрытий толщиной 18 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных *Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5(3)-10 мм* *Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 10-20 мм* *Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 40-70 мм*  | 795 м230 м3*(37,8 м3)*795 м2 (7,95 м3)(11,925 м3)(180,35 м3) |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_