Приложение 2 к муниципальному контракту от \_\_\_\_ № \_\_\_\_

«Утверждаю»

Глава администрации Черновское сельское поселение

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.

Дефектная ведомость

Ремонт участка дороги общего пользования местного значения в пос. Черновское, ул. Ленина от дома №25 + 265 м

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Местоположение** | **Существующее состояние** | **Наименование намеченных работ** | **Количество** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| пос. Черновское  ул. Ленина от дома №25 + 265 м | Существующее гравийно-щебеночное покрытие, протяженностью 265 м, шириной 3 м, площадью 795 м2, находится в неудовлетворительном состоянии: имеются большие выбоины, просадки, из-за чего затруднен проезд автотранспорта, создается аварийная обстановка, покрытие не отвечает требованиям ГОСТ. Канавы заилены. | - Исправление профиля оснований щебеночных: без добавления нового материала  *-* Локальная засыпка выбоин, провалов щебнем  - *Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 40-70 мм*  Устройство покрытий толщиной 18 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных  *Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5(3)-10 мм*  *Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 10-20 мм*  *Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 40-70 мм* | 795 м2  30 м3  *(37,8 м3)*  795 м2  (7,95 м3)  (11,925 м3)  (180,35 м3) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_